
	


Информационный лист стиральных машин

	Название изготовителя или товарный знак: TCL

	Адрес изготовителя: No. 10, Yunhu Road, Economic development Zone,Hefei City, Anhui, Китай

	Модель: FP1012SA0BY (TWF100-N123122EA07e-EU)

	Общие параметры продукта:

	Параметр
	Значение
	Параметр
	Значение

	Номинальная вместимость, кг (а)
	10,0
	Габаритные размеры, см
	Высота
	85

	
	
	
	Ширина
	60

	
	
	
	Глубина
	63

	Индекс энергетической эффективности EEI (а)
	51,9
	Класс энергетической эффективности (а)
	A

	Показатель эффективности отстирывания (а)
	1,031
	Эффективность полоскания, г/кг (а)
	5,0

	Потребление энергии в кВт·ч за цикл, по программе «eco 40-60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется.
	0,513
	Расход воды в литрах за цикл по программе «eco 40-60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется и от жесткости воды.
	52

	Максимальная температура внутри обработанного текстиля, °С (а)
	номинальная загрузка
	38
	Взвешенное содержание остаточной влаги, % (а)
	номинальная загрузка
	53,9

	
	половинная
	32
	
	половинная
	53,9

	
	четвертная
	24
	
	четвертная
	53,9

	Скорость отжима, об/мин (а) 
	номинальная загрузка
	1200
	Класс эффективности отжима (а)
	В

	
	половинная
	1200
	
	

	
	четвертная
	1200
	
	

	Продолжительность программы, ч:мин (а) 
	номинальная загрузка
	3:59
	Тип
	Отдельно стоящая

	
	половинная
	3:00
	
	

	
	четвертная
	3:00
	
	

	Значение корректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ(А) (a)
	72
	Класс акустического шума (фаза отжима) (а) 
	А

	Режим «Выключено», Вт (если применимо)
	0,50
	Режим ожидания, Вт (если применимо)
	0,50

	Режим отложенного старта, Вт (если применимо)
	4,00
	Сетевой режим (ожидания), Вт 
(если применимо)
	-

	Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемый изготовителем: 24 месяца

	Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки.
	НЕТ

	Дополнительная информация:



Примечание – (a) для программы «eco 40-60»









Технический лист стиральных машин

	Параметр
	Значения
	Единицы измерения

	Номинальная вместимость для программы «eco 40-60» с интервалом 0,5 кг (а)
	10,0
	кг

	Потребление энергии программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (EW, full)
	0,847
	кВт·ч/цикл

	Потребление энергии программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (EW,1/2)
	0,586
	кВт·ч/цикл

	Потребление энергии программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (EW,1/4)
	0,250
	кВт·ч/цикл

	Взвешенное потребление энергии программы «eco 40-60» (EW)
	0,513
	кВт·ч/цикл

	Потребление энергии в стандартном цикле (SCE)
	0,988
	кВт·ч/цикл

	Индекс энергетической эффективности (EEI)
	51,9
	―

	Расход воды стиральной машины для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (WW, full)
	68,0
	л/цикл

	Расход воды стиральной машины для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (WW,1/2)
	50,0
	л/цикл

	Расход воды стиральной машины для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (WW,1/4)
	42,0
	л/цикл

	Взвешенный расход воды (WW)
	52
	л

	Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (IW)
	1,031
	―

	Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (IW)
	1,031
	―

	Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (IW)
	1,031
	―

	Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (IR)
	5,0
	г/кг

	Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (IR)
	5,0
	г/кг

	Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (IR)
	5,0
	г/кг

	Продолжительность программы «eco 40-60»» при номинальной вместимости (tW)
	3:59
	ч: мин

	Продолжительность программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (tW)
	3:00
	ч: мин

	Продолжительность программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (tW)
	3:00
	ч: мин

	Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (T)
	38
	ºС

	Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (T)
	32
	ºС

	Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (T)
	24
	ºС

	Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (S)
	1200
	об/мин

	Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (S)
	1200
	об/мин

	Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (S)
	1200
	об/мин

	Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (D full)
	53,9
	%

	Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (D1/2)
	53,9
	%

	Содержание остаточной влаги стиральной машины для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (D1/4)
	53,9
	%

	Взвешенное содержание остаточной влаги (D)
	53,9
	%

	Значение корректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «eco 40-60» (фаза отжима)
	72
	дБ(А) к 1 пВт

	Потребляемая мощность в режиме «Выключено» (PO) (если применимо)
	0,50
	Вт

	Потребляемая мощность в режиме ожидания (Psm) (если применимо)
	0,50
	Вт

	Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?
	Да/Нет
	―

	Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) (Psm) (если применимо)
	-
	Вт

	Потребляемая мощность в режиме отложенного старта (Pds) (если применимо)
	4
	Вт






3

